附件一、

品质要求:

1、次氯酸钠

|  |  |
| --- | --- |
| 有效氯含量% | ≥10 |
| 游离碱% | ≤1.0 |

2、聚合氯化铝 （饮用水）

执行标准GB15892-2009且不含氟

3、盐酸

|  |  |
| --- | --- |
| HCL含量% | ≥30 |
| 外观 | 无色或淡黄色 |